// IAR XLINK Setup
// Autogenerated file - do not edit 
%
setrangelist($evec_ADR,[0-3F]);
setrangelist($internal_ROM,[8000-FFFFF]);
setrangelist($external_ROM,[]);
setrangelist($internal_RAM,[100000-7FFFFF]);
setrangelist($external_RAM,[]);
$CSTACK_SIZE=200;
$IRQSTACK_SIZE=400;
$HEAP_SIZE=4;
$COMMANDS="";
$STACK_LOCATION="Internal RAM";
$IRQSTACK_LOCATION="Internal RAM";
$HEAP_LOCATION="Internal RAM";
$iar_saved_xclfilename="E:\Dev\FreeRTOS\Demo\ARM7_LPC2129_IAR\resource\rtosdemo_lnk.xcl";
%